[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius-secure-proxy aaa

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`# show radius-secure-proxy aaa`

RadSecの各種情報を表示する。

### 使用例

■ RadSecの各種情報を表示する

    awplus# show radius-secure-proxy aaa ↓
    Secure (TLS) Proxy via : 127.0.0.1
      Proxy Port          : 1645
      Trustpoints         : local
      Cert Name Check     : global default on
      Computed Timeout    : 12 sec
      Proxy Status        : running
    Secure (TLS) Server Host : radius.mynetwork.net
      Timeout             : 10 sec
      Cert Name Check     : on

                                   Auth  Acct  Auth           Acct
    Server Host/IP Address         Port  Port  Status         Status
    ------------------------------------------------------------------------
    radius.mynetwork.net           (TLS Proxy) Alive          Alive

### 関連コマンド

radius-secure-proxy aaa（グローバルコンフィグモード）
proxy-port（RadSecプロキシー・AAAモード）
server name-check（RadSecプロキシー・AAAモード）
server trustpoint（RadSecプロキシー・AAAモード）
server（RadSecプロキシー・AAAモード）
server mutual-authentication（RadSecプロキシー・AAAモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N