[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap status(local)

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / 運用機能

`> show wireless ap status`

無線APの状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show wireless ap status ↓
    ID    Model            FW ver     Manage rupt Config   c Clnt Uptime
    ----- ---------------- ---------- ----------- ---------- ---- ---------------
    Local AT-TQXXXX        X.X.X-X.X  Managd ---- Succeed  -    0             115

    Server IP addr  Port  ID    State
    --------------- ----- ----- ---------
    127.0.0.1       65437     1 Done

ID | 未サポート
Model | 製品名
FW ver | ファームウェアバージョン
Manage | 未サポート
rupt | 未サポート
Config | 未サポート
c | 未サポート
Clnt | 接続済み無線クライアント数
Uptime | 稼働時間（秒）
Server IP addr | リモート管理（AWCプラグイン）に関するIPアドレス
Port | リモート管理（AWCプラグイン）で使用しているポート
ID | ID
State | リモート管理（AWCプラグイン）の状態

### 関連コマンド

ap local(local)（無線設定モード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N