[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# proxy-arp-through enable(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] proxy-arp-through enable`

プロキシARP有効時に、ARPエントリーが登録されていない無線クライアント宛てのARP要求のみ透過し、無線VAPから送信したい場合に使用する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、 proxy-arp enable(local)コマンドで対象無線ネットワークのプロキシーARPを有効時のみ使用可能。
■ 本コマンドを有効にした場合でも、Gratuitous ARP Request、Replyパケットは破棄される。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- proxy-arp-through enable(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N