[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# interface

モード: グローバルコンフィグモード --> インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config)# interface {IFRANGE|lo}`

`(config)# no interface IFRANGE`

指定したインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
トンネルインターフェース（tunnelX）指定時は、該当インターフェースが存在していなければ指定したトンネルインターフェースを新規に作成し、該当トンネルインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したトンネルインターフェースを削除する（no形式はトンネルインターフェースに対してのみ有効）。
本コマンドで指定できるインターフェースは次のとおり。

表 1
形式 | インターフェース種別 | 備考
vapX.Y | VAPインターフェース | Xは無線番号（1～2）、YはVAP番号（0～15）
ethX | Ethernetインターフェース | XはEthernetインターフェース番号（1～2）
ethX.Y | 802.1Q Ethernetサブインターフェース | XはEthernetインターフェース番号（1～2）。Yは該当Ethernetインターフェース上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
bondX | ボンドインターフェース | Xはボンド番号（1のみ）。bond、bond-groupコマンドで作成する
bondX.Y | 802.1Qボンドサブインターフェース | Xはボンド番号（1のみ）。Yは該当ボンドインターフェース上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
pppX | PPP（PPPoE）インターフェース | XはPPPインターフェース番号（0～255）。これはencapsulation pppコマンド（インターフェースモード）で指定した番号のこと
tunnelX | トンネルインターフェース | Xはトンネルインターフェース番号（0～999）。トンネルインターフェースの作成時には、本コマンドで任意の番号を指定できる。詳細は解説編を参照
tunnelX.Y | 802.1Qトンネルサブインターフェース | Xはトンネルインターフェース番号（0～999）。Yは該当トンネルインターフェース上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
brX | ブリッジインターフェース | Xはソフトウェアブリッジ番号（0～255）。デフォルトで存在するVLAN対応ブリッジは0、bridgeコマンドで作成した通常のソフトウェアブリッジは1～255の範囲となる
br0.Y | ブリッジサブインターフェース | YはVLAN対応ブリッジ（br0）上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
lo | ループバックインターフェース | つねに「lo」

インターフェースモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。ただし、種類が異なるインターフェースを同時に指定することはできない
`lo` | ループバックインターフェース

### 使用例

■ Ethernetインターフェースeth1の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)#

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)#

■ トンネルインターフェースtunnel0を削除する。

    awplus(config)# no interface tunnel0 ↓

### 注意・補足事項

■ 下記「コマンドツリー」からもわかるように、インターフェースモードではさまざまなコマンドを実行できるが、対象インターフェースの種別によって、実際に有効なコマンドは制限される。
■ インターフェース名は複数指定できるが、種類の異なるインターフェースを同時に指定するとエラーになる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- interface（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- aggregator-type（インターフェースモード）
             +- alias（インターフェースモード）
             +- application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
             +- application-proxy whitelist enable（インターフェースモード）
             +- arp-loose-check（インターフェースモード）
             +- atmf provision（インターフェースモード）
             +- atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）
             +- atmf-link（インターフェースモード）
             +- auth-mac authentication（インターフェースモード）
             +- auth-mac enable（インターフェースモード）
             +- auth-mac nas-id（インターフェースモード）
             +- auth-mac username（インターフェースモード）
             +- bond-group（インターフェースモード）
             +- bridge-group（インターフェースモード）
             +- description（インターフェースモード）
             +- encapsulation dot1q（インターフェースモード）
             +- encapsulation ppp（インターフェースモード）
             +- ip address（インターフェースモード）
             +- ip address dhcp（インターフェースモード）
             +- ip address negotiated（インターフェースモード）
             +- ip ddns-update-method（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-client default-route distance（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-client request vendor-identifying-specific（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-client vendor-identifying-class（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay agent-option checking（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay agent-option remote-id（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay information policy（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay max-message-length（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay maxhops（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
             +- ip directed-broadcast（インターフェースモード）
             +- ip helper-address（インターフェースモード）
             +- ip local-proxy-arp（インターフェースモード）
             +- ip proxy-arp（インターフェースモード）
             +- ip tcp adjust-mss（インターフェースモード）
             +- ip unnumbered（インターフェースモード）
             +- ipv6 address（インターフェースモード）
             +- ipv6 address autoconfig（インターフェースモード）
             +- ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
             +- ipv6 address suffix（インターフェースモード）
             +- ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）
             +- ipv6 ddns-update-method（インターフェースモード）
             +- ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
             +- ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
             +- ipv6 enable（インターフェースモード）
             +- ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd accept-ra-default-routes（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd dns search-list（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd dns-server（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd managed-config-flag（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd other-config-flag（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd prefix（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd prefix auto-advertise（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd proxy interface（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd ra-interval（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd ra-lifetime（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd reachable-time（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd route-information（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd router-preference（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）
             +- ipv6 tcp adjust-mss（インターフェースモード）
             +- keepalive（インターフェースモード）
             +- l3-filtering enable（インターフェースモード）
             +- lldp management-address（インターフェースモード）
             +- lldp med-notifications（インターフェースモード）
             +- lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
             +- lldp notifications（インターフェースモード）
             +- lldp receive（インターフェースモード）
             +- lldp tlv-select（インターフェースモード）
             +- lldp transmit（インターフェースモード）
             +- location civic-location-id（インターフェースモード）
             +- location coord-location-id（インターフェースモード）
             +- location elin-location-id（インターフェースモード）
             +- mtu（インターフェースモード）
             +- peer neighbor-route（インターフェースモード）
             +- ppp authentication refuse（インターフェースモード）
             +- ppp hostname（インターフェースモード）
             +- ppp ipcp dns（インターフェースモード）
             +- ppp ipcp dns suffix-list（インターフェースモード）
             +- ppp ipcp ip-override（インターフェースモード）
             +- ppp password（インターフェースモード）
             +- ppp service-name（インターフェースモード）
             +- ppp timeout idle（インターフェースモード）
             +- ppp username（インターフェースモード）
             +- shutdown（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status trap-delay（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-agentlink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-link（インターフェースモード）
             +- tunnel 4to6-mapping（インターフェースモード）
             +- tunnel checksum（インターフェースモード）
             +- tunnel destination（インターフェースモード）
             +- tunnel df（インターフェースモード）
             +- tunnel dscp（インターフェースモード）
             +- tunnel local id（インターフェースモード）
             +- tunnel local name（インターフェースモード）
             +- tunnel local selector（インターフェースモード）
             +- tunnel mode ds-lite（インターフェースモード）
             +- tunnel mode gre（インターフェースモード）
             +- tunnel mode ipsec（インターフェースモード）
             +- tunnel mode ipv6（インターフェースモード）
             +- tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）
             +- tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）
             +- tunnel mode map-e（インターフェースモード）
             +- tunnel mode map4to6（インターフェースモード）
             +- tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
             +- tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
             +- tunnel mode provisioned（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn authentication（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn cipher（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn expiry-kbytes（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn expiry-seconds（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn ip-pool（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn ipv6-pool（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn port（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn route（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn tagging（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn tls-crypt（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn tls-version-min（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn verify-client-certificate strict-common-name-check（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn verify-client-certificate trustpoint（インターフェースモード）
             +- tunnel oper-status-control（インターフェースモード）
             +- tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
             +- tunnel provisioned authentication（インターフェースモード）
             +- tunnel provisioned upstream-interface（インターフェースモード）
             +- tunnel remote id（インターフェースモード）
             +- tunnel remote name（インターフェースモード）
             +- tunnel remote selector（インターフェースモード）
             +- tunnel selector paired（インターフェースモード）
             +- tunnel softwire（インターフェースモード）
             +- tunnel softwire-disable-dad（インターフェースモード）
             +- tunnel source（インターフェースモード）
             +- tunnel ttl（インターフェースモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N