[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# fast-transition enable(local)

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# [no] fast-transition enable`

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）において、IEEE 802.11r による高速移行（高速ローミング）を有効にする。
no形式で実行した場合は高速移行を無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、無線クライアントが接続中の無線APから別の無線APに移動する際IEEE 802.11rによる高速移行が可能になる。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-personal(local) (無線設定モード)
        |
        +- fast-transition enable(local)（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

aes-key(local)（WPAパーソナル設定モード）
mobility-domain(local)（WPAパーソナル設定モード）
over-the-ds enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
r0-key-lifetime(local)（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N