[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 route summary

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御

`> show ipv6 route summary`

IPv6経路表（RIB: Routing Information Base）に登録されている経路エントリーのサマリーを表示する。

### 使用例

    awplus> show ipv6 route summary ↓
    IPv6 routing table name is Default-IPv6-Routing-Table(0)
    IPv6 routing table maximum-paths is 4
    Route Source    Networks
    connected       2
    static          1
    Total           3
    FIB             0

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 route（グローバルコンフィグモード）
maximum-paths（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N