[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線機能 / WDS接続設定

WDSは無線通信によってLAN間（アクセスポイント間）を接続（ブリッジ）する機能であり、有線でLAN間を接続できないような場合に便利です。
WDSの設定、確認にかかわるコマンドは次のとおりです。
WDSの具体的な設定手順は以下の「設定手順」をご覧ください。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
WDS親機・子機の設定 | 未設定 | vap(local)（APプロファイル・無線モード）
確認コマンド
WDS設定の表示 |  | show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

## 注意事項

WDSには、以下の制限があります。

- WDSの設定はVAP0でのみ設定可能です。VAP1～15では設定できません。
- WDS親機またはWDS子機を設定した場合、VAP1～15の使用はできません。
- WDS親機とWDS子機のファームウェアを同一バージョンにしてください。。
- WDS親機とWDS子機の無線、SSID、セキュリティー、チャンネルを同じ設定にしてください。
- WDS親機1台に対してWDS子機は1台まで接続できます。
- WDSでは複数のVLANパケットを透過できます。
- WDSブリッジ単独でも、イーサネットとWDSブリッジの組み合わせのどちらにおいても、ループを作らない構成にしてください。
- WDSとMU-MIMOの併用はできません。
- WDSとOFDMAの併用はできません。

### 1対1でのWDS接続

本製品2台でWDS接続を行い、WDS間で複数のVLANを透過させる設定の流れを説明します。

#### 構成例

ここでは、次の構成を例にします。

表 2：インターフェース
インターフェース | IPサブネット | 備考
eth2 | （※1） | WAN側物理インターフェース
vap1.0 (2.4GHz) | N/A | 無線ネットワーク Network10はこのVAPに所属し、接続してきた無線クライアントはVLAN10のネットワークに所属する。
vap1.1 (2.4GHz) | N/A | 無線ネットワーク Network20はこのVAPに所属し、接続してきた端末はVLAN20のネットワークに所属する。
vap2.0 (5GHz) | N/A | WDSの親機となるVAPインターフェース
br0.10 | 192.168.10.1 | VLAN ID10のパケットを送受信するためのサブインターフェース
br0.20 | 192.168.20.1 | VLAN ID20のパケットを送受信するためのサブインターフェース

※1 WAN側設定は設定例集を参照ください。

表 3：無線設定
SSID | ネットワーク設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
Network10 | 1 | WPAパーソナル | WPA2 | CCMP(AES) | passphrase_for_network10
Network20 | 2 | WPAパーソナル | WPA2 | CCMP(AES) | passphrase_for_network20
WDS-Network | 17 | WPAパーソナル | WPA2 | CCMP(AES) | passphrase_for_wds

#### 手順

ここでは、本製品のWeb GUIに接続できることを前提に説明しています。
はじめにWeb GUIを使用して設定を開始します。Web GUIの詳細は「Web GUI」/「無線設定」をご覧ください。
== 親機の設定 ==

1. 無線1の無線の設定を行います。
   1. Web GUIのメニューから無線管理を選択します。
   2. コンテンツ欄上部にある無線1タブをクリックします。
   3. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   4. 「無線送信の状態」を「有効」に設定します。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
2. 無線1のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Network10」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_network10」と入力します。
   5. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
3. 無線1のVAP1の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP1の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「ステータス」を「有効」にします。
   3. 「SSID」に「Network20」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_network20」と入力します。
   6. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
4. 無線2の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「チャンネル」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「40」を選択します。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
5. 無線2のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「WDSモード」を「親機」に変更します。
   3. 「SSID」に「WDS-Network」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_wds」と入力します。
   6. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
6. Web GUI 右上にある「設定適用」ボタンをクリックすると設定適用画面が表示されます。
7. 「適用」ボタンをクリックすると、設定適用中の表示に切り替わり「設定適用完了しました」と表示されるまで待ちます。
8. 次にCLIからブリッジの設定を行います。

       awplus(config)# interface br0 ↓
       awplus(config-if)# encapsulation dot1q 10 ↓
       awplus(config-if)# encapsulation dot1q 20 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

       awplus(config)# interface br0.20 ↓
       awplus(config-if)# ip address 192.168.20.1/24 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

       awplus(config)# interface br0.10 ↓
       awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

       awplus(config)# interface vap1.0 ↓
       awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 10 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

       awplus(config)# interface vap1.1 ↓
       awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 20 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

       awplus(config)# interface vap2.0 ↓
       awplus(config-if)# bridge-group 0 ↓

       awplus(config-if)# end ↓

       awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

== 子機の設定 ==

1. 無線1の無線の設定を行います。
   1. Web GUIのメニューから無線管理を選択します。
   2. コンテンツ欄上部にある無線1タブをクリックします。
   3. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   4. 「無線送信の状態」を「有効」に設定します。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
2. 無線1のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Network10」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_network10」と入力します。
   5. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
3. 無線1のVAP1の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP1の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「ステータス」を「有効」にします。
   3. 「SSID」に「Network20」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_network20」と入力します。
   6. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
4. 無線2の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「チャンネル」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「40」を選択します。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
5. 無線2のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「WDSモード」を「子機」に変更します。
   3. 「SSID」に「WDS-Network」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_wds」と入力します。
   6. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
6. Web GUI 右上にある「設定適用」ボタンをクリックすると設定適用画面が表示されます。
7. 「適用」ボタンをクリックすると、設定適用中の表示に切り替わり「設定適用完了しました」と表示されるまで待ちます。
8. 次にCLIからブリッジの設定を行います。

       awplus(config)# interface br0 ↓
       awplus(config-if)# encapsulation dot1q 10 ↓
       awplus(config-if)# encapsulation dot1q 20 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

       awplus(config)# interface vap1.0 ↓
       awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 10 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

       awplus(config)# interface vap1.1 ↓
       awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 20 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

       awplus(config)# interface vap2.0 ↓
       awplus(config-if)# bridge-group 0 ↓

       awplus(config-if)# end ↓

       awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

9. 以上で設定は完了です。
Web GUI設定により、親機のランニングコンフィグ上の無線設定は次のようになります。

    wireless
     security 1 mode wpa-personal
      key encrypted lfqkyCaKFusQPCPRsTZ+w1JZtY/YIcJmsW9jjnwrrUU=
     security 3 mode wpa-personal
      key encrypted lfqkyCaKFusQPCPRsTZ+w1JZtY/YIcJmsW9jjnwrrUU=
     security 17 mode wpa-personal
      key encrypted lfqkyCaKFusQPCPRsTZ+w1JZtY/YIcJmsW9jjnwrrUU=
     network 1
      ssid Network10
      security 1
     network 2
      ssid Network20
      security 3
     network 17
      ssid WDS-Network
      security 17
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17 wds parent
     ap local

Web GUI設定により、子機のランニングコンフィグ上の無線設定は次のようになります。

    wireless
     security 1 mode wpa-personal
      key encrypted lfqkyCaKFusQPCPRsTZ+w1JZtY/YIcJmsW9jjnwrrUU=
     security 2 mode wpa-personal
      key encrypted lfqkyCaKFusQPCPRsTZ+w1JZtY/YIcJmsW9jjnwrrUU=
     security 17 mode wpa-personal
      key encrypted lfqkyCaKFusQPCPRsTZ+w1JZtY/YIcJmsW9jjnwrrUU=
     network 1
      ssid Network10
      security 1
     network 2
      ssid Network20
      security 2
     network 17
      ssid WDS-Network
      security 17
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17 wds child
     ap local

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N