[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip radius require-message-authenticator

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# [no] ip radius require-message-authenticator`

RADIUSクライアント機能において、RADIUSサーバーから受信したRADIUSパケットの検証機能を有効にする。
no形式で実行した場合は検証機能を無効にする。
初期設定は無効。
RADIUSパケット検証機能とは、RADIUSパケット内のMessage-Authenticator属性の有無や内容をチェックすることにより、認証レスポンスの偽造による攻撃を防ぐ機能。
本機能の有効時には、Message-Authenticator属性を持たない、あるいは無効なMessage-Authenticator属性を持つAccess-Accept、Access-Challenge、Access-Rejectパケットをすべて破棄する。
そのため、本機能を有効にする場合は、RADIUSサーバー側もMessage-Authenticator属性に対応している製品を使用する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip radius require-message-authenticator（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show radius（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N