[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mtu

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# mtu <68-1582>`

`(config-if)# no mtu`

対象インターフェースから送信可能なパケットの最大サイズ（MTU）を変更する。
本コマンドの設定はIPv4/IPv6インターフェース、および、ブリッジング可能なインターフェース（ブリッジング解説編参照）に適用される。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<68-1582>` | 送信可能なパケットの最大サイズ（バイト）（MTU）。Ethernetインターフェースの初期値は1500。一方トンネルインターフェースでは、トンネリング時の不必要なフラグメント化を避けるため、トンネル方式、デリバリー（外側）プロトコル（IPv4/IPv6）、IPsec保護の有無などに応じて適切な値が初期値として設定される

### 注意・補足事項

■ 同じソフトウェアブリッジに所属するインターフェース（bridge-groupコマンド）のMTU値が異なる場合は、それぞれのMTU値を合わせること。
■ PPPoEインターフェースやトンネルインターフェース等の論理インターフェースの初期値では、下位インターフェースに設定されたMTU値は考慮されないため、必要に応じ手動で設定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mtu（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip tcp adjust-mss（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N