[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# passpoint(local)

モード: 無線ネットワークモード --> Passpointモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network)# [no] passpoint`

対象無線ネットワークにおけるPasspointの設定を行うため、Passpointモードに移動する。
no形式で実行した場合はPasspointの設定を削除する。この場合は無線ネットワークモードのまま移動しない。
無線ネットワーク設定の新規作成時点ではPasspointは未設定。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- passpoint(local)（無線ネットワークモード）
             |
             +- dot11u（Passpointモード）
             +- dot11u(local)（Passpointモード）
             +- enable（Passpointモード）
             +- enable(local)（Passpointモード）
             +- hs20（Passpointモード）
             +- hs20(local)（Passpointモード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N