[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth-mac enable`

対象ethポートでMACベース認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は対象ethポートでMACベース認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際にMACベース認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でもMACベース認証を有効にする必要がある（aaa authentication auth-macコマンド）。

### 使用例

■ eth1でMACベース認証を有効化する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# auth-mac enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを有効にするには、対象のethポートをソフトウェアブリッジに割り当てる必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-mac enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
show auth supplicant（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N