[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf secure-mode certificate expire

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf secure-mode certificate expire NODENAME [area NAME]`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、指定したAMFノードの認証（証明書）を取り消す。
本コマンドはマスターでのみ有効。
認証を取り消されたノードはAMFネットワークからただちに離脱する。

### パラメーター

`NODENAME` | AMFノード名
`area NAME` | AMFエリア名。コントローラーからローカルマスターの証明書を失効させるときにローカルマスターの所属エリア名を指定する

### 使用例

■ AMFノードFSW234の認証を取り消す。これにより該当ノードはAMFネットワークから離脱する。

    SBx81a# atmf secure-mode certificate expire FSW234 ↓

### 関連コマンド

show atmf authorization current（特権EXECモード）
show atmf secure-mode（特権EXECモード）
show atmf secure-mode certificates（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N