[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# radius auth group

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# radius auth group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-network-cp)# no radius auth group`

キャプティブポータルの動作モード（modeコマンド）が「外部RADIUS認証」または「外部ページリダイレクト」の場合、無線APが問い合わせに使用するRADIUSサーバーを指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態では未設定。
RADIUSサーバーグループは本来、本製品が使用するRADIUSサーバーを指定するものだが、無線LANコントローラー機能の設定においては、管理下APが使用するRADIUSサーバーを指定するために使う。

### パラメーター

`radius` | radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- radius auth group（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N