[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup now

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf backup now [NODENAME]`

AMFバックアップを手動実行する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | バックアップ対象ノード名。大文字小文字を区別しない。show atmf nodesコマンドで確認可能。省略時はマスターが所属しているAMFネットワークの全ノードが対象となる

### 使用例

■ 全ノードのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup now ↓

■ AMFノードESW231のバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup now ESW231 ↓

■ マスターを2台設置している環境において、SBx81a、SBx81bの両方で全ノードの手動バックアップを実行する。group masterは自動的に生成されるAMFグループで、すべてのマスターが所属する。

    SBx81a# atmf working-set group master ↓
    ===============
    SBx81a, SBx81b:
    ===============

    Working set join

    AMF001[2]# atmf backup now ↓

### 注意・補足事項

■ 手動バックアップは自動バックアップの有効・無効（atmf backup enableコマンド）とは関係なく実行できる。
■ 本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

■ AT-DC2552XSでは、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては外部のSSHサーバーのみ使用可能。
■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。
■ バックアップの保存先がUSBメモリー、SD/SDHCカード、外部SSHサーバーの場合、バックアップ保存先のファイルシステムで使用できない文字を含む名前のファイルをAMFノード（バックアップ元）のフラッシュメモリー上に作成しないこと。

### 関連コマンド

atmf backup bandwidth（グローバルコンフィグモード）
atmf backup server（グローバルコンフィグモード）
atmf backup stop（特権EXECモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
show atmf backup（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N