[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# bond

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / Ethernetボンディング

`(config)# bond <bond-id>`

`(config)# no bond <bond-id>`

ボンドインターフェースを作成する。no形式で実行した場合は指定したボンドインターフェースを削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`<bond-id>` | ボンド番号。1を指定

### 使用例

■ ボンドインターフェース1を作成する。

    awplus(config)# bond 1 ↓

### 注意・補足事項

■ ボンド番号は「1」以外は指定できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- bond（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

bond-group（インターフェースモード）
aggregator-type（インターフェースモード）
show bond（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N