[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show arp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / ARP

`> show arp`

ARPキャッシュの内容を表示する。

### 使用例

    awplus> show arp ↓
    IP Address      LL Address       Interface            Port        Type
    192.168.20.21   0000.c00a.0403   eth1                 -           dynamic
    192.168.10.11   0000.c00a.0303   eth2                 -           dynamic
    192.168.20.23   0000.c00a.0405   eth1                 -           dynamic
    192.168.10.10   0000.c00a.0302   eth2                 -           dynamic
    192.168.10.15   0000.c00a.0304   eth2                 -           dynamic
    192.168.20.24   0000.c00a.0406   eth1                 -           dynamic

表 1
IP Address | IPアドレス
LL Address | リンク層アドレス（MACアドレス）
Interface | インターフェース名
Port | 空欄
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか

### 関連コマンド

arp（グローバルコンフィグモード）
clear arp-cache（特権EXECモード）
ip proxy-arp（インターフェースモード）
show ip flooding-nexthops（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N