[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# dup-auth-received(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# dup-auth-received {disconnect|ignore}`

`(config-wireless-network)# no dup-auth-received`

対象無線ネットワーク設定において、多重接続要求（接続状態を保持している端末からの接続要求）に対する動作を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はdisconnect。

### パラメーター

`disconnect` | 切断してから接続を受け入れる（初期設定）
`ignore` | 切断処理を行わずに通常のプロセスで接続する

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- dup-auth-received(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N