[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf controller

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf controller`

AMFコントローラー機能を有効化する。
no形式で実行した場合はAMFコントローラー機能を無効化する。
初期設定では無効。

### 使用例

■ AMFコントローラー機能を有効化する。

    SBx81(config)# atmf controller ↓

■ AMFコントローラー機能を無効化する。

    SBx81(config)# no atmf controller ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、AMF/AMF Plusコントローラーライセンスが必要。
■ コントローラーからメンバー（非コントローラー）に設定を変更した場合（本コマンドをno形式で実行した場合）は、設定を保存して再起動すること。
■ atmf topology-gui enableコマンドは、AMFマスターに向けたコマンドであり、AMFコントローラーではatmf topology-gui enableコマンドの有効・無効にかかわらず、つねに連携機能が動作する。また、atmf controllerコマンドによって連携機能が有効となった場合、コンフィグ上にatmf topology-gui enableコマンドは表示されない。
■ AMFコントローラーを使用する場合、AMFコントローラーと同じエリアにAMFマスターが存在する必要がある。この条件を満たすためには、AMFコントローラーと同じエリア内にAMFマスターを設置するか、コントローラー自身をAMFマスターとしても動作させること。
■ AMFセキュアモード（atmf secure-mode）においては、AMFコントローラーはAMFマスターと同じ装置で動作させる必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf controller（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N