[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Stack member 1:

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: AT-x240-52GTXm
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       6382       2025        -       Ok
    2   Fan: Fan 2 (Rpm)                       6413       2025        -       Ok
    3   Voltage: PHY 0.8V 1 (Volts)           0.809      0.721      0.879     Ok
    4   Voltage: SW 0.8V AVS 1 (Volts)        0.795      0.721      0.879     Ok
    5   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.312      2.960      3.631     Ok
    6   Voltage: DDR 1.2V (Volts)             1.202      1.081      1.318     Ok
    7   Voltage: 12.0V (Volts)               11.905     10.767     13.166     Ok
    8   Temp: Switch 0 (Degrees C)               45        -11         90     Ok
    9   Temp: Left Rear (Degrees C)              44        -11         85     Ok
    10  Temp: Ambient Left (Degrees C)           46        -11         76     Ok
    11  Fan: Fan 3 (Rpm)                       6308       2025        -       Ok
    12  Fan: Fan 4 (Rpm)                       6286       2025        -       Ok
    13  Voltage: PHY 0.8V 2 (Volts)           0.804      0.721      0.879     Ok
    14  Voltage: SW 0.8V AVS 2 (Volts)        0.798      0.721      0.879     Ok
    15  Voltage: 3.3V (Volts)                 3.321      2.960      3.631     Ok
    16  Voltage: SW CORE 1.2V (Volts)         1.237      1.081      1.318     Ok
    17  Voltage: 1.8V (Volts)                 1.830      1.600      1.969     Ok
    18  Temp: Switch 1 (Degrees C)               39        -11         90     Ok
    19  Temp: Centre Rear (Degrees C)            44        -11         85     Ok
    20  Temp: Ambient Right (Degrees C)          32        -11         60     Ok

    ...

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N