[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport vlan translation outer-vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport vlan translation vlan <1-4094> outer-vlan <1-4094>`

`(config-if)# switchport vlan translation vlan <1-4094> vlan <1-4094> outer-vlan <1-4094>`

`(config-if)# no switchport vlan translation {all | vlan <1-4094>}`

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートにおいてVLANトランスレーションエントリーを作成し、ダブルタグVLANとの併用を有効に設定する。
no形式で実行すると、すべてまたは特定のエントリーを削除する。

### パラメーター

`<1-4094>` | 外部VIDを指定
`vlan <1-4094>` | 内部VIDを指定。VLANトランスレーションを行う場合にのみ指定する
`outer-vlan <1-4094>` | ダブルタグVLANの外側タグ（CID）を指定
`all` | スイッチポートに設定されたすべてのVLANトランスレーションエントリーを指定

### 使用例

■ タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポート1.0.1において、VLANトランスレーションエントリーを作成し、外部VID200を内部VID100に書き換え、更にCID10を付加するように設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# switchport vlan translation vlan 200 vlan 100 outer-vlan 10 ↓

■ タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポート1.0.1に設定した、外部VID200を使用したVLANトランスレーションエントリーを削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no switchport vlan translation vlan 200 ↓

### 注意・補足事項

■ 同一ポートにおいて、ひとつの内部VIDに複数の外部VIDは設定できない。また、複数の内部VIDに同じ外部VIDは設定できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport vlan translation outer-vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

switchport vlan translation vlan（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N