[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# timeout

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# timeout <1-30>`

`(config-ping-poll)# no timeout`

対象Pingポーリング設定におけるPingパケットの応答待ち時間を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-30>` | Pingパケットの応答待ち時間（秒）。Ping（Echo request）パケット送信後、この時間内に応答パケットを受信しなかった場合は「無応答」と見なす。デフォルトは1

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- timeout（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

fail-count（Pingポーリングモード）
ping-poll（グローバルコンフィグモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N