[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# set ip next-hop

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set ip next-hop A.B.C.D`

`(config-route-map)# no set ip next-hop`

（RIP用）ルートマップエントリーにset ip next-hop節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset ip next-hop節を削除する。
set ip next-hop節は、ルートマップエントリーにマッチした経路エントリーのネクストホップアドレスを指定値に書き換える。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ネクストホップアドレス

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set ip next-hop（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N