[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# openflow

モード: インターフェースモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`(config-if)# [no] openflow`

対象インターフェースをOpenFlowポートとして設定する。
no形式で実行した場合は、対象インターフェースでOpenFlow機能を無効化し、通常のスイッチポートに戻す。なお、無効化した場合はいったんスイッチを再起動する必要がある。
OpenFlowポートではすべての入出力トラフィックがOpenFlowにより管理される。
ただし、「switchport mode trunk」でタグ付きポートに設定したOpenFlowポートは「ハイブリッドOpenFlowポート」となり、switchport trunk allowed vlanで許可したVLANのタグ付きパケットとAMF用VLANのパケットには通常スイッチポートと同様の処理を行うようになる（それ以外のパケットはOpenFlowで制御される）。
なお、本コマンドにより、対象インターフェースのOpenFlowポート番号が自動的に設定される。この番号はインターフェース番号とは異なる。詳しくは、解説編の「OpenFlowポート番号の採番ルール」を参照。

### 使用例

■ スイッチポート1.0.2をOpenFlowポートに設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# openflow ↓

■ スイッチポート1.0.5をハイブリッドOpenFlowポートに設定し、通常ポートで使用するvlan1、vlan10およびAMF用VLANのタグ付きパケットを処理できるようにする。
なお、switchport modeコマンドの「ingress-filter disable」パラメーターは、イングレスフィルタリングを無効にして、前記以外のタグVLANパケットも受け入れるようにするためのもの。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# openflow ↓
    awplus(config-if)# switchport mode trunk ingress-filter disable ↓
    awplus(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 1,10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンド実行後に対象インターフェースの設定を変更した場合は、設定を保存し再起動する必要がある。
■ インターフェースをOpenFlowポートに設定した際、他のOpenFlowポート経由の通信において、瞬間的にパケットロスが発生する場合がある。
■ 本コマンドを設定するポートが、スタティックチャンネルグループのメンバーとして設定されている場合、スタティックチャンネルグループ（saX）に対して設定する必要がある（スタティックチャンネルグループに所属している個別のスイッチポートに対しては設定できない）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- openflow（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show openflow config（特権EXECモード）
show openflow status（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N