[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip-version

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config-linkmon-probe)# ip-version {4|6}`

`(config-linkmon-probe)# no ip-version`

対象リンク監視プローブにおける調査パケットのIPバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はIPバージョン4（IPv4）。
ICMP方式のリンク監視プローブにおいて、監視対象（destinationコマンド）がIPv6アドレスのときは、必ず本コマンドでIPバージョン6を指定すること。
また、HTTP方式のプローブにおいても、監視対象URL（urlコマンド）にIPv6で接続する場合は、本コマンドでIPバージョン6を指定すること。

### パラメーター

`4` | IPバージョン4（IPv4）。初期設定
`6` | IPバージョン6（IPv6）

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip-version（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

destination（リンク監視プローブモード）
egress interface（リンク監視プローブモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）
source（リンク監視プローブモード）
url（リンク監視プローブモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N