[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# default-metric

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# default-metric <1-16>`

`(config-router)# no default-metric`

非RIP経路をRIPで再通知するときのデフォルトメトリックを設定する。初期値は1。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
なお、redistributeコマンドのmetricパラメーターで再通知時のメトリックを指定している場合は、そちらが使用される。

### パラメーター

`<1-16>` | 非RIP経路をRIPで再通知するときのデフォルトメトリック。初期値は1

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-metric（RIPモード）

### 関連コマンド

redistribute（RIPモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N