[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree guard root

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# [no] spanning-tree guard root`

対象スイッチポートでルートガード機能を有効にする。
no形式で実行した場合はルートガード機能を無効にする。
初期設定は無効。
ルートガードが有効なポートで優先度の高い（ブリッジプライオリティーの小さい）BPDUを受信すると、該当ポートはリスニング状態（STPモード時）、または、ディスカーディング状態（RSTP/MSTPモード時）に移行する。
代表ポートになるポートで本機能を有効化しておけば、意図せぬルートブリッジの変更を防ぎ、結果的に不要なトポロジー変更を防止することができる。

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree guard root（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree guard loop（インターフェースモード）
spanning-tree priority（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N