[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip rip authentication key-chain

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-if)# ip rip authentication key-chain NAME`

`(config-if)# no ip rip authentication key-chain`

対象インターフェースで使うRIPバージョン2の認証用キーチェーンを設定する。
no形式で実行した場合はキーチェーンの設定を解除する。
本コマンドは、1つのインターフェースに複数のパスワードを設定するためのもの。1インターフェース1パスワードで認証機能を運用したい場合は、キーチェーンを使わなくとも、ip rip authentication stringコマンドでインターフェースに直接パスワードを設定することもできる。
1つのインターフェースに対して、ip rip authentication key-chainコマンドとip rip authentication stringコマンドを併用することはできない。

### パラメーター

`NAME` | キーチェーン名

### 使用例

■ vlan20インターフェースで使用するRIPバージョン2認証用のキーチェーンとして「net17keys」を指定する。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip rip authentication key-chain net17keys ↓

■ vlan20インターフェースで使用していたRIPバージョン2認証用のキーチェーン「net17keys」の設定を解除する。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# no ip rip authentication key-chain ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip rip authentication mode（インターフェースモード）
ip rip authentication string（インターフェースモード）
key（キーチェーンモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
key-string（キーチェーン・キーモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N