[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mac address-table logging

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`(config)# [no] mac address-table logging`

FDBエントリーログを有効にする。デフォルトは無効。
本コマンドを実行すると、FDBエントリーの追加、削除、エージングによる削除がログに記録されるようになる。

### 使用例

■ FDBエントリーログを有効にする。

    awplus(config)# mac address-table logging ↓

■ FDBエントリーログを表示する。

    awplus(config)# mac address-table logging ↓
    awplus(config)# exit ↓
    ...
    awplus# show log | include MAC ↓
    2016 Mar 24 19:48:33 user.notice awplus EXFX[684]: MAC Delete 0000.0000.0101 port1.0.10 vlan1
    2016 Mar 24 19:49:50 user.notice awplus EXFX[684]: MAC Add 0000.0000.0101 port1.0.10 vlan1
    2016 Mar 24 19:59:35 user.notice awplus EXFX[701]: MAC Age-out 0000.0000.0101 port1.0.10 vlan1
    2016 Mar 24 19:59:55 user.notice awplus IMISH[14989]: [manager@ttyS0]show log | include MAC

表 1：FDBエントリーログの内容
<MAC> | FDBエントリーログの情報であることを示す（<date> <time> <severity> <hostname> <program name>のあと）
<Operation> | FDBエントリーの追加はAdd 、削除はDelete、エージアウトはAge-out
<MAC> | MACアドレス
<port number> | スイッチポート番号
<VLAN ID> | VLAN ID

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table logging（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show log（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N