[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack resiliencylink

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack resiliencylink IFNAME`

`(config)# no stack resiliencylink`

VCS機能が内部的に使用するレジリエンシーリンク用VLANを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期状態ではレジリエンシーリンク用VLANは設定されていない。

### パラメーター

`IFNAME` | VLANインターフェース名。未作成のVLAN（vlanコマンドで定義していないVLAN）を指定する必要がある

### 使用例

■ レジリエンシーリンク用VLANとしてvlan4001を指定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001 ↓

### 注意・補足事項

■ カッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合、レジリエンシーリンクの使用が必須。ファイバースタックモジュールを使用する場合は任意。
スタックポートとしてカッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合は、VCSグループの実運用を開始する前に、必ず本コマンドでレジリエンシーリンク用VLANを指定し、switchport resiliencylinkコマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定して、レジリエンシーリンクを有効にすること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack resiliencylink（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
switchport resiliencylink（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N