[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# rmon event

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# rmon event <1-65535> TYPE [description MEMO] [owner NAME]`

`(config)# no rmon event <1-65535>`

RMONのイベントを設定する（イベントテーブルにエントリーを作成する）。
no形式で実行した場合はRMONイベントの設定を削除する。
初期状態ではイベントは定義されていない。
RMONイベントは、RMONアラームと組み合わせて使うもので、アラーム発生時に行う処理内容を定義する。

### パラメーター

`event <1-65535>` | イベントのインデックス番号
`TYPE` | イベント種別（eventType）
| `log` | ログに記録する
| `trap COMMUNITY` | 指定したコミュニティー名のSNMPトラップを送信
| `log trap COMMUNITY` | ログに記録し、指定したコミュニティー名のSNMPトラップを送信
`description MEMO` | イベントの説明（メモ）（eventDescription）
`owner NAME` | イベントのオーナー名（eventOwner）

### 使用例

■ RMONアラーム発生時にログへの記録とSNMPトラップの送信を行うRMONイベント「21」を定義する。ここでは、SNMPトラップをmanagersコミュニティーに対して送信するよう設定している。

    awplus(config)# rmon event 21 log trap managers description sample_event_entry ↓

### 注意・補足事項

■ RMONの設定はSNMPマネージャーから行うほうが一般的であり、また容易である。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- rmon event（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show rmon alarm（非特権EXECモード）
show rmon event（非特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N