[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping tcn query solicit root

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config)# [no] ip igmp snooping tcn query solicit root`

IGMP Snoopingのトポロジー変更時Query要求機能における特定装置の特別扱いを有効化する。
no形式で実行した場合は、同機能における特定装置の特別扱いを無効化する。
初期設定は有効。
ここでの特定装置とは、次の役割を担っている装置を指す。

- xSTPルートブリッジ
- RPL-Ownerを持つG.8032インスタンス

特定装置の特別扱いが有効なときは、IGMP Snoopingのトポロジー変更時Query要求機能が無効でも、特定装置ではQuery要求メッセージを送信する。
（トポロジー変更時Query要求機能の初期設定は無効。グローバルコンフィグモードのip igmp snooping tcn query solicitコマンドで有効化する）
ただし、インターフェースモードのip igmp snooping tcn query solicitコマンドをno形式で実行している場合は、特定装置であっても該当VLANからはQuery要求メッセージが送信されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp snooping tcn query solicit root（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping tcn query solicit（インターフェースモード）
ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N