[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mac address-table

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`> show mac address-table`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の内容を表示する。

### 使用例

    awplus> show mac address-table ↓
    VLAN port         mac              type
    1    unknown      0000.cd27.be49   forward   static
    10   unknown      0000.cd27.be49   forward   static
    10   port1.0.10   000a.7934.0612   forward   dynamic
    10   port1.0.11   000c.2904.4946   forward   dynamic
    10   port1.0.12   000c.292b.9166   forward   dynamic
    10   port1.0.3    00e0.4c39.001b   forward   dynamic
    20   unknown      0000.cd27.be49   forward   static
    20   port1.0.5    000c.29b5.6a72   forward   dynamic
    ARP  -            0000.cd00.0000   forward   static

表 1
VLAN | VLAN ID
port | ポート番号
mac | MACアドレス
type | エントリーのアクション（forward、discard）と種類（dynamic、static）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでは、本製品が内部的に使用するVLAN上のMACアドレスも表示される。

### 関連コマンド

clear mac address-table（特権EXECモード）
mac address-table static（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N