[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show auth diagnostics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth diagnostics [interface IFRANGE]`

`# show auth [interface IFRANGE] diagnostics`

各スイッチポートにおけるポート認証の診断カウンターを表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show auth diagnostics ↓
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.5
      Supplicant address: 0000.e259.5648
        authEnterConnecting: 1
        authEaplogoffWhileConnecting: 1
        authEnterAuthenticating: 1
        authSuccessWhileAuthenticating: 0
        authTimeoutWhileAuthenticating: 0
        authFailWhileAuthenticating: 0
        authEapstartWhileAuthenticating: 0
        authEaplogoffWhileAuthenticating: 0
        authReauthsWhileAuthenticated: 0
        authEapstartWhileAuthenticated: 0
        authEaplogoffWhileAuthenticated: 0
        BackendResponses: 1
        BackendAccessChallenges: 0
        BackendOtherrequestToSupplicant: 1
        BackendAuthSuccess: 0
        BackendAuthFails: 0
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.6
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.7
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.8
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.9
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.10
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.11
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.12

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
show dot1x diagnostics（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N