[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline ieee-std

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline ieee-std {at|prebt}`

`(config-if)# no power-inline ieee-std`

対象PoEスイッチポートの対応PoE規格を変更する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る。
初期状態は未設定で、この場合はIEEE 802.3btの動作となる。

### パラメーター

`at` | IEEE 802.3at、すなわちタイプ1およびタイプ2（クラス0〜4）に対応するよう設定する
`prebt` | IEEE 802.3atデバイスを2台同時に接続できる特別なモードに設定する。本モードはIEEE 802.3btのデュアルシグネチャーモードに類似した実装となる

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-x240-52GHXmでは使用できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- power-inline ieee-std（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show power-inline（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N