[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mstack nodes

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / マネージメントスタック

`# show mstack nodes`

マネージメントスタックグループ内のノード情報を表示する。

### 使用例

■ マネージメントスタックグループ内のノード情報を表示する。

    command-node# show mstack nodes ↓

    Node Information:

      * = Local device

     SC = Switch Configuration:
      C = Chassis   S = Stackable   N = Standalone

      Node                 Device             MSTACK                           Node
      Name                 Type               C-Node  SC   Parent              Depth
    --------------------------------------------------------------------------------
    * command-node         AT-x240-10GHXm       Y     N    none                  0
      node-01              AT-x240-10GHXm       N     N    command-node          1
      node-02              AT-x240-10GHXm       N     N    node-01               2

     Current MSTACK node count 3

表 1
Node Name | マネージメントスタックノード名。* はローカルノード（本コマンドを実行したノード）を表す
Device Type | ノードの機種名
MSTACK C-Node | コマンドノードかどうか。Y（コマンドノード）、N（ノード）のいずれか
SC | ノードの分類。C(シャーシ機種)、S(VCS対応機種)、N(VCS非対応機種)のいずれか。本製品で表示されるのは「N」のみ。
Parent | 上位ノード名（コマンドノードに近いノードの名前）。コマンドノードではnone（なし）と表示される
Depth | コマンドノードからの距離（ホップ数）。コマンドノードは0、コマンドノード直下のノードは1というように数える。

### 関連コマンド

mstack command-node（グローバルコンフィグモード）
switchport mstack-link（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N