[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 mld groups

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`> show ipv6 mld groups [X:X::X:X|IFNAME] [detail]`

本製品のインターフェース直下に存在しているマルチキャスト受信者の情報を表示する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | マルチキャストグループアドレス。指定したグループの情報だけを表示する
`IFNAME` | インターフェース名。指定したインターフェース上に存在するグループの情報だけを表示する
`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus> show ipv6 mld groups ↓
    MLD Connected Group Membership
    Group Address Interface  Uptime  Expires Last Reporter
    ff08::1     port1.0.1  00:00:24 stopped fe80::eecd:6dff:fe6b:4783

    awplus> show ipv6 mld groups detail ↓
    MLD Connected Group Membership Details for port1.0.1
    Interface:      port1.0.1
    Group:          ff08::1
    Uptime:         00:00:13
    Group mode:     Include ()
    Last reporter:  fe80::eecd:6dff:fe6b:4783
    Group source list: (R - Remote, M - SSM Mapping, S - Static )
      Source Address                Uptime    v2 Exp    Fwd  Flags
      2001:db8::1                   00:00:13  00:04:07  Yes  R
      2001:db8::3                   00:00:13  00:04:07  Yes  R

### 関連コマンド

clear ipv6 mld（特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N