[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x authentication

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# dot1x authentication {default|LISTNAME}`

`(config-if)# no dot1x authentication`

対象ポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を行うときに、指定したサーバーリストを使うよう設定する。
no形式で実行した場合は、対象ポート固有のサーバーリスト指定を削除し、システム全体設定（aaa authentication dot1x default ...）にしたがうようにする。

### パラメーター

`default` | デフォルトの認証サーバーリスト（aaa authentication dot1x default ...で指定したもの）を使用する
`LISTNAME` | ユーザー定義の認証サーバーリスト（aaa authentication dot1x LISTNAME ...で事前に定義しておく必要がある）を使用する

### 使用例

■ vlan10 に、ユーザーが定義したリスト名'VLAN10_AUTH'を適用する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# dot1x authentication VLAN10_AUTH ↓

■ vlan10 からユーザーが定義したリスト名を削除し、デフォルトの認証方法を適用する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no dot1x authentication ↓

### 注意・補足事項

■ バージョン5.5.0-2.x以降のファームウェアでは、起動時コンフィグ内でLISTNAMEに半角英数字、ハイフン、アンダースコア以外の文字が使用されていた場合、該当文字をランニングコンフィグ上でアンダースコアに置き換える。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x authentication（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N