[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# access-list standard

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] access-list standard LISTNAME {deny|permit} SRCIP`

名前付き標準IPアクセスリストにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は、名前付き標準IPアクセスリストから指定したエントリーを削除する。
名前付き標準IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。
名前付き標準IPアクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はエントリーの追加順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われるか結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。
なお、ルートマップのmatch節で名前付き標準IPアクセスリストを使用するときは、結果が「permit」ならルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「deny」の場合はマッチしたと見なされない。

### パラメーター

`LISTNAME` | IPアクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP` | IPアドレス（通常始点IPアドレス）または経路エントリーの宛先プレフィックス。次のいずれかの形式で指定する
| `A.B.C.D/M [exact-match]` | IPアドレスとマスク長。マスク長Mは、対象アドレスとA.B.C.Dの先頭何ビットを比較するかを指定する。なお、経路エントリーをフィルタリングする場合、マスク長Mは経路エントリーのプレフィックス長とも比較される。exact-matchオプションを指定した場合は、プレフィックス長がMのときだけマッチする。exact-matchオプションを指定しなかった場合は、プレフィックス長がM以上（M～32）のときにマッチする。exact-matchオプションは、経路エントリーをフィルタリング対象とする場合にだけ有効
| `any` | すべてのIPアドレスまたはプレフィックスに合致させる場合に指定する。「0.0.0.0/0」と同義

### 使用例

■ 192.168.10.2と192.168.20.2にだけアクセスを許可する。

    awplus(config)# access-list standard n1 permit 192.168.10.2/32 ↓
    awplus(config)# access-list standard n1 permit 192.168.20.2/32 ↓

■ 192.168.30.0/24からのアクセスを拒否し、その他は許可する。

    awplus(config)# access-list standard n2 deny 192.168.30.0/24 ↓
    awplus(config)# access-list standard n2 permit any ↓

■ 宛先プレフィックス（アドレス部分）の先頭オクテットが「10」で、プレフィックス長が8～32ビットの経路エントリーを破棄し、その他は許可する。

    awplus(config)# access-list standard n1 deny 10.0.0.0/8 ↓
    awplus(config)# access-list standard n1 permit any ↓

■ 宛先プレフィックス（アドレス部分）の先頭25ビットが「192.168.10.128」で、プレフィックス長が25ビットの経路エントリーを破棄し、その他は許可する。具体的には「192.168.10.128/25」と完全一致する経路エントリーだけを破棄する。

    awplus(config)# access-list standard n5 deny 192.168.10.128/25 exact-match ↓
    awplus(config)# access-list standard n5 permit any ↓

### 注意・補足事項

■ 名前付き標準IPアクセスリストの末尾には「deny any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。
■ 本コマンドを経路エントリーのフィルタリングに用いる場合、「0.0.0.0/0 exact-match」はデフォルト経路（0.0.0.0/0）の指定となるが、「0.0.0.0/0」（exact-matchの指定なし）はすべての経路エントリー（anyと同じ）を指定することになるので注意。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- access-list standard（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
distribute-list（RIPモード）
ip igmp access-group（インターフェースモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
match ip address（ルートマップモード）
match ip next-hop（ルートマップモード）
offset-list（RIPモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N