[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# linkmon probe

モード: グローバルコンフィグモード --> リンク監視プローブモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config)# linkmon probe name NAME [type {icmp-ping|http-get}]`

`(config)# no linkmon probe name NAME`

リンク監視機能において、特定回線の状況調査方法を定義するリンク監視プローブを作成し、同プローブの設定を行うためのリンク監視プローブモードに移動する。
または、既存プローブの設定を編集するため、リンク監視プローブモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したプローブを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
リンク監視プローブが機能するためには、最低限、ICMP方式の場合はdestinationコマンド、HTTP方式の場合はurlコマンドで調査パケットの送信先を指定し、enableコマンドで有効にする必要がある。また、監視対象がIPv6アドレスの場合は、ip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要もある。

### パラメーター

`name NAME` | プローブ名
`type {icmp-ping|http-get}` | プローブ方式。省略時は icmp-ping
| `icmp-ping` | ICMP方式（Pingパケットで調査）
| `http-get` | HTTP方式（Webアクセスで調査）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定したプローブ方式（ICMP、HTTP）により、使用可能なサブコマンドは異なる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- destination（リンク監視プローブモード）
             +- dscp（リンク監視プローブモード）
             +- egress interface（リンク監視プローブモード）
             +- enable（リンク監視プローブモード）
             +- interval（リンク監視プローブモード）
             +- ip-version（リンク監視プローブモード）
             +- sample-size（リンク監視プローブモード）
             +- size（リンク監視プローブモード）
             +- source（リンク監視プローブモード）
             +- url（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

linkmon profile（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N