[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip source binding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] ip source binding A.B.C.D [HHHH.HHHH.HHHH] vlan <1-4094> interface IFNAME`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のスタティックエントリーの追加または書き換えを行う。
no形式で実行した場合は、指定したスタティックエントリーを削除する。（無指定時はすべてのエントリーをDHCP Snoopingテーブルから削除する。）

### パラメーター

`A.B.C.D` | クライアントのIPアドレス。すでに指定したIPアドレスのエントリーが存在する場合、既存の内容を上書きする
`HHHH.HHHH.HHHH` | クライアントのMACアドレス
`vlan <1-4094>` | エントリーに関連付けるVLAN ID
`interface IFNAME` | クライアントの接続ポート

### 使用例

■ vlan6、port1.0.6、IPアドレス192.168.1.2、MACアドレス0001.0002.0003のDHCPクライアント用のスタティックエントリーをDHCP Snoopingテーブルに追加する。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip source binding 192.168.1.2 0001.0002.0003 vlan 6 interface port1.0.6 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip source binding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clear ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
show ip dhcp snooping binding（非特権EXECモード）
show ip source binding（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N