[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip rip

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`> show ip rip [database [full]]`

RIP経路表を表示する。

### パラメーター

`database` | 本オプションだけを指定した場合、特に意味はなく、オプションを指定しないときと同じ。fullオプションもいっしょに指定した場合は、最適でない経路も表示する
`full` | 最適ではない経路も表示する

### 使用例

    awplus> show ip rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Rsu - RIP summary
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP, * - child route

       Network            Next Hop         Metric From            If     Time
    R  10.10.10.0/24      172.17.10.2           3 172.17.10.2     vlan20 02:56
    R  10.10.20.0/24      192.168.10.2          4 192.168.10.2    vlan10 02:47
                          172.17.10.2           4 172.17.10.2     vlan20 02:56
    R  172.16.10.0/24     192.168.10.3          2 192.168.10.3    vlan10 02:50
    R  172.16.20.0/24     192.168.10.3          3 192.168.10.3    vlan10 02:50
    Rc 172.17.10.0/24                           1                 vlan20
    R  172.17.20.0/24     192.168.10.2          2 192.168.10.2    vlan10 02:47
    R  172.17.30.0/24     172.17.10.2           2 172.17.10.2     vlan20 02:56
    R  172.17.40.0/24     192.168.10.2          3 192.168.10.2    vlan10 02:47
                          172.17.10.2           3 172.17.10.2     vlan20 02:56
    R  172.17.50.0/24     172.17.10.2           2 172.17.10.2     vlan20 02:56
    Rc 192.168.10.0/24                          1                 vlan10

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### 関連コマンド

ip summary-address rip（インターフェースモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）
show ip route summary（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N