[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show platform

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`# show platform`

機種固有の設定を行う各種platform xxxxコマンドの設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform ↓
    Load Balancing                src-dst-mac,src-dst-ip
    Control-plane-prioritization  Max 60 Mbps
    Jumboframe support            off
    Enhanced mode                 none
    Vlan-stacking TPID            0x8100
    Routing ratio                 IPv4 Only

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョンや設定内容によって異なります。

### 関連コマンド

platform inter-chip-header 2-word（グローバルコンフィグモード）
platform jumboframe（グローバルコンフィグモード）
platform load-balancing（グローバルコンフィグモード）
platform stop-unreg-mc-flooding（グローバルコンフィグモード）
platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N