[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# thrash-limiting

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# thrash-limiting {action ACTION & timeout <0-86400>}`

`(config-if)# no thrash-limiting {action|timeout}`

対象スイッチポートでMACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）を検出した場合の動作および動作の持続時間を変更する。
no形式で実行した場合は、動作または持続時間を初期値に戻す。

### パラメーター

`ACTION` | 該当スイッチポートでMACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）を検出した場合の動作。次のいずれかを指定する。これらの動作は、timeoutパラメーターで指定した時間が経過すると終了する（通常のポート動作に戻る）。ただし、動作継続時間内であっても、port-disableの動作はshutdownコマンドを「shutdown」→「no shutdown」の順に実行することで、また、link-downの動作はshutdownコマンドを「no shutdown」の形式で実行することにより手動で解除できる。また、vlan-disableの動作は、switchport enable vlanコマンドにより手動で解除できる
| `learn-disable` | MACアドレスの学習を停止する（初期値）。また、ログへの記録とSNMPトラップの送信も行う
| `port-disable` | ポートを無効化する。リンクはアップ状態のまま。また、ログへの記録とSNMPトラップの送信も行う
| `vlan-disable` | スラッシングを検出したVLANに対してのみポートを無効化する。また、ログへの記録とSNMPトラップの送信も行う。本アクションを設定したポートではイングレスフィルタリング（switchport modeコマンドのingress-filterパラメーターで設定。初期設定は有効）が自動的に有効化されることに注意
| `link-down` | ポートを物理的にリンクダウンさせる。また、ログへの記録とSNMPトラップの送信も行う
| `none` | MACアドレススラッシング検出時の動作を無効にする
`<0-86400>` | MACアドレススラッシング検出時の動作の持続時間（秒）。0は無期限を示す。actionパラメーターにlearn-disableを指定している場合、本パラメーターを0に変更することはできない。また、本パラメーターを0に設定している状態で、actionパラメーターの値をlearn-disableに変更した場合、本パラメーターの値は自動的に1に変更される。初期値は1

### 注意・補足事項

■ MACアドレススラッシングプロテクションとLDF検出を同一ポート上で併用（同時使用）することはできない。初期状態ではMACアドレススラッシング検出時の動作が有効で、LDF検出は無効に設定されているため、MACアドレススラッシングプロテクションだけを使う場合はLDF検出を有効化せずにそのまま使えばよい。両機能を別々のポートで併用する場合は、LDF検出機能を有効化する前に、LDF検出を使用するポートでMACアドレススラッシング検出時の動作を無効化（本コマンドのactionパラメーターにnoneを指定する）すること。また、MACアドレススラッシングプロテクションを使用するポートではLDF検出時の動作を無効化（loop-protection actionコマンドでnoneを指定）すること。なお、本コマンドのactionパラメーターにnoneを指定しても、MACアドレススラッシングの検出自体は行われるがログ出力等の動作は実行されない。
■ MACアドレススラッシング機能に関するSNMPトラップを送信するには、トラップ送信先などのSNMP基本設定に加え、snmp-server enable trapコマンドでパラメーターにthrash-limitを指定する必要がある。
■ スタティックなトランクグループへの動作設定は、インターフェース「saX」に対して行う。このとき、saX内のメンバーポートに対する個別設定は無視される。
■ LACPによって自動生成されるトランクグループへの動作設定は、インターフェース「poX」に対して行う。このとき、poX内のメンバーポートに対する個別設定は無視される。
■ MACアドレススラッシングプロテクション設定時は、ループを検出したすべてのポートが、設定した動作を行う。
■ learn-disableアクションを設定していても、MACアドレススラッシング検出後にMACアドレスの学習が停止されないことがある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- thrash-limiting（インターフェースモード）

### 関連コマンド

loop-protection（グローバルコンフィグモード）
mac address-table thrash-limit（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
show mac address-table thrash-limit（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）
switchport mode（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N