[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# [no] spanning-tree {stp|rstp|mstp} enable`

動作モードに応じたスパニングツリープロトコルの動作を有効にする。
no形式で実行した場合は、スパニングツリープロトコルの動作を無効にする。
spanning-tree modeコマンドで動作モードを変更した直後は、該当モードにおけるスパニングツリープロトコルの動作が有効になっている。

### パラメーター

`stp` | STP（IEEE 802.1D）。STPモード時に指定する
`rstp` | RSTP（IEEE 802.1w）。RSTPモード時に指定する
`mstp` | MSTP（IEEE 802.1s）。MSTPモード時に指定する

### 使用例

■ STPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree stp enable ↓

■ RSTPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree rstp enable ↓

■ MSTPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree mstp enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめspanning-tree modeコマンドでスパニングツリープロトコルの動作モードを適切に設定しておく必要がある（動作モードの初期設定はRSTP）。
■ トランクグループの作成後にMSTPを有効にすると、ポートがリンクダウンしてもFDBに学習したMACアドレスがクリアされなくなる。これを回避するには、トランクグループの作成前にMSTPを有効化するか、MSTPを有効化した後で設定を保存して再起動すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.N