[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# send-lifetime

モード: キーチェーン・キーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-keychain-key)# send-lifetime START END`

`(config-keychain-key)# no send-lifetime`

RIPバージョン2の認証機能で用いるキーチェーン（鍵束。認証鍵のセット）を構成する鍵の送信時有効期限を設定する。
no形式で実行した場合は指定した鍵の送信時有効期限を削除する（有効期限を無期限にする）。

### パラメーター

`START :=` | `TIME DATE`
| 有効期限の開始日時
| `TIME :=` | `<0-23>:<0-59>:<0-59>`
|  | 開始時刻。h:m:sの形式。hは時（0～23）、mは分（0～59）、sは秒（0～59）で指定する（例：11:14:0）
| `DATE :=` | `<1-31> MONTH <1993-2035>`
|  | 開始日。d mmm yyyyの形式。dは日（1～31）、mmmは月（英語月名の頭3文字。大文字小文字は区別しない。例：feb）、yyyyは西暦年（1993～2035）で指定する（例：16 sep 2005）
`END :=` | `{TIME DATE|duration <1-2147483646>|infinite}`
| 有効期限の終了日時または開始日時以降の有効期間
| `TIME DATE` | 有効期限の終了日時。指定方法は開始日時と同じ
| `duration <1-2147483646>` | 有効期間（秒）
| `infinite` | 無期限

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    key (キーチェーンモード)
        |
        +- send-lifetime（キーチェーン・キーモード）

### 関連コマンド

accept-lifetime（キーチェーン・キーモード）
ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication mode（インターフェースモード）
key（キーチェーンモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
key-string（キーチェーン・キーモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M