[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack priority

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# [no] stack <1-8> priority <0-255>`

指定したスタックメンバーのプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は128。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる
`<0-255>` | スタックプライオリティー。小さいほど優先度が高く、マスターに選出される可能性が高くなる。優先度が等しい場合は、MACアドレスの小さいほうがマスターに選出される。初期値は128

### 使用例

■ ID=2のメンバーのプライオリティーを25に設定する。

    awplus(config)# stack 2 priority 25 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで特定のメンバーのプライオリティーを変更しても、現在動作中のマスターは変更されない。設定変更をVCSグループの動作に反映するには、reloadコマンドかrebootコマンドのstack-memberパラメーターで現行マスターのIDを指定して再起動させる必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack priority（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

reboot（特権EXECモード）
reload（特権EXECモード）
show stack（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M