[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show g8032 physical-ring

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`# show g8032 physical-ring {NAME | all}`

G.8032物理リングの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | 物理リング名
`all` | すべての物理リング情報を表示

### 使用例

    awplus# show g8032 physical-ring all ↓

    Ring : Major
    ======
    East        : port1.0.2
    West        : port1.0.1
    ERP Inst    : Major-1

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

g8032 physical-ring（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M