[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system pluggable

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system pluggable [diagnostics] [dbm]`

装着されているSFP、SFP+の情報を表示する。

### パラメーター

`diagnostics` | 動作状態監視結果を表示する（サポートするモジュールのみ）
`dbm` | 動作状態監視結果内の送受信出力（Rx Power、Tx Power）項目の単位をmWではなくdBmで表示する

### 使用例

    awplus> show system pluggable ↓
    System Pluggable Information

    Port   Vendor           Device           Serial Number    Datecode Type
    --------------------------------------------------------------------------------
    1.0.25  ATI              AT-SP10LR        XXXXXXXXXXXXXXXX 11041500 10GBASE-LR
    1.0.26  ATI              AT-SPSX          XXXXXXXXXXXXXXXX 14062701 1000BASE-SX
    --------------------------------------------------------------------------------

    awplus> show system pluggable diagnostics ↓
    System Pluggable Information Diagnostics

    PortX.X.X          Status         Alarms                   Warnings
    ------------------------------------------------------------------------
                      Reading  Alarm  Max    Min   Warning     Max  Min
    Temp: (Degrees C)  32.691      -  100.00 -40.00      -  85.000  -10.00
    Vcc: (Volts)        3.378      -   3.630 2.970       -   3.465   3.135
    Tx Bias: (mA)       2.819      -   6.000 1.000       -   5.000   1.000
    Tx Power: (mW)      2.921      -  11.000 0.600       -  10.000   0.850
    Rx Power: (mW)      1.692      -  18.000 0.000       -  10.000   0.200
    Rx LOS:             Rx Up

    PortX.X.Y          Status          Alarms                   Warnings
                      Reading  Alarm   Max    Min   Warning    Max     Min
    Temp: (Degrees C)  25.707      -  95.000 -32.00       -  90.000  -25.00
    Vcc: (Volts)        3.325      -   3.630  2.970       -   3.560   3.040
    Tx Bias: (mA)       0.018    Low  25.688  1.000     Low   4.420   1.500
    Tx Power: (mW)      4.972      -   7.940  1.260       -   6.310   1.410
    Rx Power: (mW)          -    Low  10.000  0.250     Low   7.940   0.320
    ------------------------------------------------------------------------

    awplus> show system pluggable diagnostics dbm ↓
    System Pluggable Information Diagnostics

    PortX.X.X          Status         Alarms                   Warnings
    ------------------------------------------------------------------------
                      Reading  Alarm  Max    Min   Warning     Max  Min
    Temp: (Degrees C)  32.691      -  100.00 -40.00      -  85.000  -10.00
    Vcc: (Volts)        3.378      -   3.630 2.970       -   3.465   3.135
    Tx Bias: (mA)       2.819      -   6.000 1.000       -   5.000   1.000
    Tx Power: (dBm)      4.66      -   10.41 -2.22       -   10.00   -0.71
    Rx Power: (dBm)      2.28      -   12.55     -       -   10.00   -6.99
    Rx LOS:             Rx Up

    PortX.X.Y         Status          Alarms                   Warnings
                      Reading  Alarm   Max    Min   Warning    Max     Min
    Temp: (Degrees C)  25.707      -  95.000 -32.00       -  90.000  -25.00
    Vcc: (Volts)        3.325      -   3.630  2.970       -   3.560   3.040
    Tx Bias: (mA)       0.018    Low  25.688  1.000     Low   4.420   1.500
    Tx Power: (dBm)      6.97      -    9.00   1.00       -    8.00    1.49
    Rx Power: (dBm)         -    Low  10.000  -6.02     Low    9.00   -4.95
    ------------------------------------------------------------------------

### 注意・補足事項

■ diagnosticsパラメーターをサポートするモジュールは以下のとおりです。

- AT-QSFPSR
- AT-QSFPSR4（ハードウェアリビジョン「Rev.E」以降のみ）
- AT-QSFPLR4
- AT-SP10SR
- AT-SP10LR
- AT-SP10ER40/I
- AT-SP10ZR80/I
- AT-SPBD40-13/I, AT-SPBD40-14/I
- AT-SPFX/15
- AT-StackOP/0.3
- AT-SPFX30/I
- AT-SPLX10a
- AT-SPLX40/I
- AT-SP10LRa/I
- AT-SP10ER40a/I
- AT-SP10BD80/I-14, AT-SP10BD80/I-15
- AT-QSFP28SR4
- AT-QSFP28LR4
- AT-QSFP28ZR4

本製品が実際にサポートするモジュールの最新情報については、弊社ホームページをご参照ください。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system environment（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M