[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dos smurf

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / 攻撃検出

`(config-if)# dos smurf broadcast A.B.C.D action ACTION`

`(config-if)# no dos smurf`

対象スイッチポートにおいて、Smurf攻撃の検出機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、Smurf攻撃の検出機能を無効にする。
初期設定は無効。
Smurf攻撃の検出条件は次のとおり。

- 対象スイッチポートにおいて、あらかじめ設定しておいたディレクティドブロードキャストアドレス宛てのICMP Echo（Ping）パケットを受信した

### パラメーター

`broadcast A.B.C.D` | 攻撃検出対象となるディレクティドブロードキャストアドレス。本製品に直結されているIPサブネットのブロードキャストアドレスを指定すること
`action ACTION` | 攻撃検出時の動作。下記を指定する
| `shutdown` | 対象スイッチポートをシャットダウン（物理的にリンクダウン）する。期間は攻撃検出後1分間（固定値）。その後ポートは自動的にリンクアップする

### 使用例

■ ポート1.0.1でSmurf攻撃の検出機能を有効化する。
ここでは、本製品に直結されているIPサブネット「192.168.10.0/24」のディレクティドブロードキャストアドレス宛てPingパケットを攻撃と見なすよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# dos smurf broadcast 192.168.10.255 action shutdown ↓

■ ポート1.0.1でSmurf攻撃の検出機能を無効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no dos smurf ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのポートに対して、Smurf攻撃の検出条件となるディレクティドブロードキャストアドレスは1つしか設定できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dos smurf（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show dos（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M