[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ethernet cfm maintenance-points remote mep

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`# show ethernet cfm maintenance-points remote mep domain NAME service NAME [{mac HHHH.HHHH.HHHH | rmep <1-8191>} details ]`

リモートMEP（メンテナンスエンドポイント）の設定とステータスを表示する。

### パラメーター

`domain NAME` | MDインスタンス名
`service NAME` | MAインスタンス名
`mac HHHH.HHHH.HHHH` | リモートMEPインスタンスのMACアドレス
`rmep <1-8191>` | リモートMEPインスタンスのMEP ID
`details` | 詳細を表示する

### 使用例

    awplus# show ethernet cfm maintenance-points remote mep domain MD-INST1 service MA-INST1-1 ↓

    CFM Domain Name: MD-INST1
    CFM Service Name: MA-INST1-1
           RX    RX   Port  Intf
    MEPID  CCM   RDI  Stat  Stat
    ----------------------------
    21     Yes   No   Up    Up

    awplus# show ethernet cfm maintenance-points remote mep domain MD-INST1 service MA-INST1-1 rmep 21 details ↓

    CFM Service Name..... MA-INST1-1
    CFM Domain Name...... MD-INST1
    Remote MEPID......... 21
    Receiving CCMs....... Yes
    Rx RDI............... No
    MAC Address.......... 000c.2526.95bf
    Port Status.......... Up
    Interface Status..... Up

    awplus# show ethernet cfm maintenance-points remote mep domain MD-INST1 service MA-INST1-1 mac 000c.2526.95bf details ↓

    CFM Service Name..... MA-INST1-1
    CFM Domain Name...... MD-INST1
    Remote MEPID......... 21
    Receiving CCMs....... Yes
    Rx RDI............... No
    MAC Address.......... 000c.2526.95bf
    Port Status.......... Up
    Interface Status..... Up

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
show ethernet cfm details（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M